BP 2

28.06.00

Prozessor vergabe - Multiprozessoren: Anwendungsfäden

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

5.96

MittlereZahl gültigbleibenderZeilen,wenn zunächst vPufferzeilen gültig sind, nach n Fehlzugriffen

E V F f= M, n= [ ]

0 32 64 96 128 160 192 224 2560 16 32 48 64

0 8 16 24 32 40 48 56 64

Größe des Fußabdrucks

Fehlzugriffe

Gültig bleibende Zeilen

BP 2

28.06.00

Prozessor vergabe - Multiprozessoren: Anwendungsfäden

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

5.97

•Schätzung der erwar teten Fehlzugriff e beim Wiederanlauf

Wiederanlauf des Threads mit minimalem Reload T ransient

•Auswahl des Fadens mit dem geringsten Wiederherstellungsaufwand für seinen letzten Fußabdruc k 0 32 64 96 128 160 192 224 256 0 16 32 48 64

0 32 64 96 128 160 192 224 256

Fußabdruck

Fehlzugriffe

Reload Transient

BP 2

28.06.00

Prozessor vergabe - Multiprozessoren: Anwendungsfäden

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

5.98

Messungen

Verglichene Strategien

1. No Affinity: Zuordnung nac h LIFO 2. Virtual Time: Zuordnung des jüngst zug eordneten 3. Minimal Misses: Zuordnung des F adens, der während letzter Bearbeitung die wenigsten Fehlzugriff e verursac hte 4. Minimal Sum: Zuordnung des F adens, der bislang die wenigsten Fehlzugriff e verursac hte 5. Reload Transient: Zuordnung nac h minimalem g esc hätztem

Wiederherstellungsaufwand für seinen Fußabdruc k Beispiel:

Active Threads Smoother

BP 2

28.06.00

Prozessor vergabe - Multiprozessoren: Anwendungsfäden

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

5.99

Relative Zahl von Glättungsoperationen pro Sek.

# CPUs 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

1 2 4 8 12 16 24 32

No Affinity Minimal Misses Minimal Sum Virtual Time Reload Transient